

**Anvisning på hvordan man bruker Descale som hoved rens i Jets Vacuum systemer for hytter og hus.**

* Skru av vanntilførsel til toalett.
* Flush til toalett er tømt
* Tilsett 1ltr Descale i toalett
* Flush
* Vent ca 30 min.
* Gjenta ovenstående prosess til Descale-kannen (5ltr) er tom. (Dette tar da ca 2,5 tim. Og toalett kan ikke brukes under denne prosessen).
* Når brukeren vasker toalettet, skal de bruke Jets Toilet Clean.

Denne prosessen brukes når det har bygget seg opp urinstein i anlegget.